
**HPM-SRSUA/HPM-ERSUA**

Jumper JPFLASHSEC1設定 (如下紅色箭頭)

1-2(Normal/Default)

2-3(Update BIOS)


****

**HPM-SRSDE/HPM-ERSDE**

Jumper 設定如下綠色箭頭

1-2(Normal/Default)

2-3(Update BIOS)



Command 如下 (使用spsFTP.efi 可update SPS\_ME)

使用AfuEfix64.efi 只能update BIOS,無法update SPS\_ME

